Príloha č.1 Výzvy na predloženie ponuky

**NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK**

v rámci zákazky

**„Tlačiarenské vybavenie“**

**IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA**

Názov uchádzača: ………………………………….

Štatutáry zástupca: ………………………………….

Sídlo: …………………………………

V zastúpení: ………………………………….

IČO: ………………………………….

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadované parametre** | **MJ** | **Minimálna požadovaná hodnota** | **Konkrétne hodnoty parametrov ponúknutého zariadenia (áno/nie/hodnota)** | **Cena bez DPH** |
| **Zošívačka****(1 ks)** | Blokové šitie | list | min 60 |  |  |
| Sedlové šitie | list | min 40 |  |
| Ploché spony: | - | 24/6-10, 26/6-10 |  |
| Oblúkové spony: | - | R24/6-8, R26/6 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veľkokapacitná tlačiareň****(1 ks)** | Spôsob tlače - suchá elektrografia/atrament | - | áno |  |  |
| Rýchlosť tlače A4 (gramáž do 220 g/m2) | str/min | min 80 |  |
| Rýchlosť tlače A4 (gramáž nad 220 g/m2) | str/min | min 60 |  |
| Rozlíšenie laserového lúča | dpi | min 2 400 x 2 400 dpi |  |
| Rozlíšenie color servera | bit | min 1200x1200x10bit |  |
| Rozsah potlačiteľnosti médií | g/m2 | min 60 – 350 |  |
| Rozsah možnosti duplexnej tlače na médiá | g/m2 | min 90 – 300 |  |
| Celková kapacita veľkokapacitného podávača hárkov | hárok | min 5900 |  |
| Formát hárku | mm | min 330 x 660 |  |
| Zariadenie na rovnanie papiera | - | áno |  |
| Brožúrovací finišér s väzbou V1 | - | áno |  |
| Výstupná kapacita brožúrovacieho finišéra | - | áno |  |
| Zošívacia kapacita brožúrovacieho finišéra | hárok | min 3000 |  |
| Kapacita vkladača na vkladanie predtlačených hárkov | hárok | min 30 |  |
| Vlastná ripovacia stanica | mm | min 182 x 148 - max 330x488 |  |
| Kvalifikované servisné stredisko vo vzdialenosti do 100 km od sídla verejného obstarávateľa | - | áno |  |
| Minimálne 5 stanicový tlačový systém na tlač farieb CMYK, plošný alebo parciálny lak a metalické farby (zlatá, strieborná, biela) | - | áno |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veľkoplošná tlačiareň****(1 ks)** | Spôsob tlače - CMYK, atramentová na báze ecosolventných atramentov | - | áno |  |  |
| Šírka tlače | m | min 1,6m |  |
| Rozlíšenie tlače | DPI | min 1440 x 1440 |  |
| Rozlíšenie tlače | DPI | min 360 x 360 |  |
| Rýchlosť tlače pri rozlíšení 360 x 720 | DPI | min 29.2 m²/h |  |
| Rýchlosť tlače pri rozlíšení 720 x 1080 | DPI | min 8.2 m²/h |  |
| Rýchlosť tlače pri rozlíšení 1440 x 1440 | DPI | min 3.0 m²/h |  |
| Objem atramentových náplní | liter | min 1 |  |
| Softvérový Color Server | - | áno |  |
| Motorický navíjač materiálov | - | áno |  |
| Kvalifikované servisné stredisko vo vzdialenosti do 100 km od sídla verejného obstarávateľa | - | áno |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rezačka****(1 ks)** | Plne elektricky ovládaná gilotínová (stohová) rezačka | - | áno |  |  |
| Rezanie papiera a iných tlačových médií | - | áno |  |
| Minimálny rozmer reznej hrany | mm | min. 510 mm |  |
| Max. vzdialenosť zadného dorazu minimálne | mm | min. 510 mm |  |
| Max. výška rezu minimálne | mm | min. 80 mm |  |
| Opticky indikovaná rezná línia LED svetlom | - | áno |  |
| Digitálny dispelj na odčítavanie rozmerov v cm a palcoch | - | áno |  |
| Ovládanie noža | - | elektromechanické |  |
| Typ prítlaku | - | hydraulický |  |
| Kryt s elektrickou kontrolou zavretia | - | áno |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lepička****(1 ks)** | Dĺžka väzby | mm | min. 310 |  |  |
| Hrúbka väzby | mm | min. 58 |  |
| Min. rozmer väzby | mm | 60 mm (lepená strana), 130 mm (nelepená strana) |  |
| Technický výkon (Väzobná rýchlosť) | takt/hod. | min. 250 taktov/ hod. |  |
| Praktický výkon | kniha/hod. | min. 90 |  |
| Dráha lepenia (nanášanie lepidla) | valec | min. 1 |  |
| LCD displej | - | áno |  |
| Integrovaná ryhovacia jednotka | - | áno |  |
| Kvalifikované servisné stredisko na území SR | - | áno |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PC zostava** | 8 jadrový procesor | - | min. i7-6700 (8MB Cache, up to 4,2GHz) |  |  |
| Operačný systém | - | áno |  |
| Operačná pamäť DDR4 2133MHz SDRAM | - | min 16GB |  |
| SSD DISK | - | min 512GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive |  |
| 7200 RPM 7200 rpm 3.5" SATA Hard Drive | - | min 2TB 7200 rpm 3.5" SATA Hard Drive |  |
| Grafická karta | - | min 8GB |  |
| Konektivita | - | min 802.11ac 1x1 WiFi and Bluetooth |  |
| Druh optickej mechaniky: DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW | - | áno |  |
| Monitor: 27", Full HD, HD min. 2500x1400, 16:9, nastaviteľná výška, vstupy: HDMI 2.0, DVI, USB | - | áno |  |
| myš + klávesnica SK/CZ | - | áno |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SPOLU ZA CELÝ PREDMET ZÁKAZKY** | **CENA SPOLU BEZ DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **CENA SPOLU S DPH** |  |

\*SOM/NIE SOM platcom DPH

\*nehodiace sa prečiarnite

V…………………….., dňa……………………..

 ………………………………………………….

Podpis a pečiatka osoby zodpovednej za vypracovanie

cenovej ponuky (osoba uvedená v časti IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA)